Постановление Руководителя Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани
от 7 июня 2008 г. N 2777
"Об установлении нормативов потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение"
(с изменениями от 13 октября 2008 г.)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" постановляю:
1. Установить и ввести в действие с 01.05.2008 нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилых домов с централизованными системами теплоснабжения согласно приложению.
2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах "Казанские ведомости" и "Шахри Казан".
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г. Казани Э.Н. Хуснутдинова.

	Р.Т. Бурганов	

Приложение
к постановлению Руководителя
Исполнительного комитета г. Казани
от 7 июня 2008 г. N 2777

Нормативы
потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилых домов с централизованными системами теплоснабжения
(с изменениями от 13 октября 2008 г.)

Расчет нормативного количества тепловой энергии на отопление жилых помещений производится в случае, когда отопление жилых помещений осуществляется без приборов учета (теплосчетчиков).
1. Норматив отопления (Гкал на 1 кв.м в месяц) рассчитывается по формуле:

, где:

 - количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период многоквартирными домами или жилыми домами, не оборудованными приборами учета тепловой энергии (Гкал/год);
 - общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, или помещений жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии.

2. Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома или жилого дома, определяется по формуле:

, где

 - часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного или жилого дома (ккал/час);
 - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома (оС);
 - среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (оС);
 - расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления (оС);
 - продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже;
 - расход тепловой энергии на отопление нежилых помещений, не являющихся общим имуществом многоквартирного дома.
Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из проектных данных домов.
В случае отсутствия проектных данных часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов.
В случае отсутствия проектных и паспортных данных часовая тепловая нагрузка определяется по формуле:

, где

 - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал в час на 1 кв.м), предусмотренный в таблице 1;
S- общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома или помещений жилого дома (кв.м).

Таблица 1

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Коли-│             Расчетная температура наружного воздуха              │
│чест-├─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┤
│ во  │-10°С│-15°С │-20°С│-25°С │-30°С │-35°С │-40°С │-45°С │-50°С│-55°С │
│эта- │     │      │     │      │      │      │      │      │     │      │
│ жей │     │      │     │      │      │      │      │      │     │      │
├─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┤
│     I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки      │
│                              включительно                              │
├─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┤
│  1  │ 128 │ 134  │ 140 │ 145  │ 149  │ 151  │ 158  │ 163  │ 169 │ 176  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│  2  │ 121 │ 127  │ 128 │ 135  │ 138  │ 140  │ 146  │ 152  │ 161 │ 167  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 3-4 │ 67  │  72  │ 78  │  83  │  86  │  88  │  92  │  96  │ 100 │ 104  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 5-9 │ 56  │  60  │ 64  │  69  │  72  │  77  │  79  │  85  │ 87  │  93  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 10  │ 50  │  59  │ 63  │  66  │  69  │  74  │  75  │  80  │ 84  │  89  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 11  │ 48  │  57  │ 61  │  66  │  69  │  74  │  75  │  80  │ 84  │  89  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 12  │ 48  │  57  │ 61  │  66  │  69  │  73  │  74  │  79  │ 83  │  88  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 13  │ 49  │  58  │ 62  │  68  │  69  │  74  │  76  │  81  │ 85  │  90  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 14  │ 49  │  58  │ 63  │  69  │  71  │  75  │  78  │  82  │ 87  │  91  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 15  │ 51  │  60  │ 64  │  71  │  72  │  76  │  79  │  84  │ 88  │  93  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│16 и │ 53  │  62  │ 66  │  73  │  74  │  78  │  82  │  86  │ 91  │  95  │
│более│     │      │     │      │      │      │      │      │     │      │
├─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┤
│   II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки    │
├─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┤
│  1  │ 34  │  40  │ 45  │ 51  │  57   │  63  │  68  │  74  │ 81  │  86  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│  2  │ 29  │  33  │ 38  │ 43  │  48   │  53  │  58  │  63  │ 68  │  73  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│  3  │ 28  │  33  │ 37  │ 43  │  48   │  52  │  57  │  62  │ 67  │  72  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 4-5 │ 24  │  28  │ 32  │ 37  │  41   │  45  │  49  │  54  │ 58  │  62  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 6-7 │ 23  │  27  │ 30  │ 35  │  38   │  42  │  46  │  50  │ 54  │  58  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│  8  │ 22  │  25  │ 29  │ 33  │  36   │  40  │  44  │  48  │ 52  │  55  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│  9  │ 22  │  24  │ 29  │ 33  │  36   │  40  │  44  │  48  │ 52  │  55  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 10  │ 20  │  24  │ 27  │ 31  │  34   │  38  │  41  │  45  │ 49  │  52  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 11  │ 20  │  23  │ 27  │ 31  │  34   │  38  │  41  │  45  │ 49  │  52  │
├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│12 и │ 20  │  23  │ 26  │ 30  │  33   │  37  │  40  │  43  │ 47  │  50  │
│более│     │      │     │     │       │      │      │      │     │      │
└─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┘

Организации, управляющие жилищным фондом, рассчитывают нормативное количество теплоэнергии (в Гкал) на отопление 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц (индивидуально для каждого жилого здания), после чего значение нормы заносится в технический паспорт жилого здания.

Таблица 2

Норматив потребления тепловой энергии на нагрев воды

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ N │              Типы потребителей               │  Норматив тепловой  │
│п/п│                                              │энергии на подогрев 1│
│   │                                              │  куб.м воды (Гкал)  │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1 │Для   изолированных   трубопроводов   горячего│       0,04983       │
│   │водоснабжения без полотенцесушителей          │                     │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2 │Для   изолированных   трубопроводов   горячего│       0,05436       │
│   │водоснабжения с полотенцесушителями,  а  также│                     │
│   │для    неизолированных       трубопроводов без│                     │
│   │полотенцесушителей                            │                     │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 3 │Для  неизолированных  трубопроводов   горячего│       0,05889       │
│   │водоснабжения с полотенцесушителями           │                     │
└───┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

Руководитель аппарата 
Исполнительного комитета г. Казани 	Д.Г. Калинкин